
昆明市第一水质净化厂提升泵房墙面瓷砖整改项目询价比选公告
项目概况
1.1 比选项目名称：昆明市第一水质净化厂提升泵房墙面瓷砖整改项目。

1.2 比选单位全称：昆明城市污水处理运营有限责任公司。

1.3 项目周期：20天。    

1.4 项目内容：厂区老系统提升泵房瓷砖墙面鼓包脱落严重，需对高处鼓包进行清理及恢复，消除安全隐患。
1.5 预算金额：采购预算（含税）不高于1万元。

1.6 项目地点：昆明市第一水质净化厂区域内。

1.7 采购清单及技术要求

昆明市第一水质净化厂提升泵房墙面瓷砖整改项目。技术要求：需满足《外墙饰面砖工程施工及验收规程》、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210 2018）及《既有建筑外墙饰面砖工程质量评估与改造技术规程》（T/CECS 834-2021）要求。

	序号
	生产单元
	施工明细
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	昆明市第一水质净化厂
	瓷砖拆除
	
	平方米
	103
	

	2
	
	架体搭设
	
	项
	1
	

	3
	
	垃圾装袋搬运
	
	项
	1
	

	4
	
	墙面腻子及乳胶漆涂刷
	
	平方米
	103
	

	5
	
	垃圾外运
	
	项
	1
	


资格要求

2.1必须经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立的法人资格。
2.2业绩要求：竞标人2023年至今承担过不少于2项及以上类似业绩；类似业绩指建设工程施工或建筑装修施工方面的业绩。

2.3经营范围：建筑幕墙装饰、装修或建筑施工。

2.4参与报价的单位信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。报价单位当前未被列入“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）”失信被执行人（提供“信用中国”网站查询截图）。
3. 质量要求

3.1满足《外墙饰面砖工程施工及验收规程》、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210 2018）及《既有建筑外墙饰面砖工程质量评估与改造技术规程》（T/CECS 834-2021）要求。

3.2达到国家相关标准、规范要求，并验收合格，质量保证期一年。

4. 报价要求

4.1询价申请人的报价包含到达检测地点的施工设备、税金、保险、人工、机械、材料、包装、检验、配合验收、技术服务、质量保障、检测报告等为完成本项目发生的所有费用，以及询价申请人认为有必要计入的其它费用、施工验收合格前的风险及费用等。

4.2本项目不组织现场踏勘，有需求可自行前往。
报价文件费份数及密封要求
纸质报价文件一式两份，且按要求在需要盖的地方加盖鲜章。另外需要提供一份电子扫描的询价申请文件，且需保证电子文件和纸质文件一致。报价文件应密封。

报价文件的组成

报价文件由：报价表（格式可自拟）、企业工商营业执照、相关资格证书及相应承诺的有效复印件以及各询价响应人认为应该提供的其他相关文件（可参考附件）。

询价比选申请文件获取

凡有意参加询价者，请于2026年9月23日至2026年9月28日工作日期间，每日9时至17时（北京时间，下同），到昆明城市污水处理运营有限责任公司安全与环境保护管理部获取。本次询价采购文件售价0元/份。

评标办法
8.1 评标委员会首先对竞标人的资质条件和竞标文件的有效性进行评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的竞标文件定为废标。

8.2 我单位对满足供货要求的合格服务商选取税前报价最低者作为本项目的供货单位。

监督部门

昆明城市污水处理运营有限责任公司纪检监察室。

发布公告的媒介

本次比选公告在昆明滇池水务股份有限公司（www.kmdcwt.com）网站发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

签约、履约

11.1中标方不得将中标项目转让给他人，也不得将中标项目肢解后转让给他人。

11.2 收到中标通知后，采购人和中标方应当自中标通知书发出之日起30 天内签订合同，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

11.3 合同签订后，合作双方应严格按合同履行。

12. 报价文件的递交

如有单位确认参与，请在接到本询价函后2026年9月30日14时前以送达的方式送至昆明城市污水处理运营有限责任公司（地址：云南省昆明市官南大道2288号第二水质净化厂201室安全与环境保护管理部）。
13.联系方式

单位名称：昆明城市污水处理运营有限责任公司

地址：昆明市官南大道2288号第二水质净化厂内

联系人：吕娅萍
联系电话：13529230482
昆明城市污水处理运营有限责任公司

2026年9月23日



